Выписка из Правил землепользования и застройки муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области утвержденными решением Краснокутским городским Советом депутатов муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области от 20 декабря 2023 года № 20 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципальных образований Краснокутского муниципального района Саратовской области»

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Саратовская область, Краснокутский м. р-н, г. п. город Красный Кут, г. Красный Кут, тер. Авиагородок, з/у 2
Площадь: 60,0 кв.м.;
Разрешенное использование: хранение автотранспорта
Кадастровый номер земельного участка: 64:17:190150:1317
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Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	№
	Вид использования
	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	2
	3

	1.
	Основные виды разрешенного использования:
	

	1.1
	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка – от 100 до 1500 кв. м;
· ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м;
· ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
· длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
· длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м:
· до стены жилого дома - 3; 
· до хозяйственных построек - 1.
3. Расстояния от окон жилых помещений (комнат), кухонь и веранд жилых домов до стен жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м.
4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 
5. Расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома:
· одиночные или двойные – не менее 10 м;
· до 8 блоков – не менее 25 м;
· свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.
6. Расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
7. Хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.
8. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
10. Иные показатели – высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота зданий:
· Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
· Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	1.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
	

	1.3
	Блокированная жилая застройка (2.3)
	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
· длина земельного участка – от 10 до 100 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
· отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота зданий:
· высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	1.4
	Обслуживание жилой застройки (2.7)
	Не подлежат установлению.
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

	1.5
	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 18 кв. м;
· ширина земельного участка – от 3 м;
· длина земельного участка – от 6 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не установлено, для отдельно стоящих объектов гаражного назначения (гаражи) отступ от границ земельного участка – 1 м.
3. Высота гаражей – до 2,5 м.
4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка –60%.
Примечание:
Допускается блокировка построек гаражей на смежных участках по взаимному согласию собственников гаражей.

	1.6
	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Не подлежат установлению.
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

	1.7
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	

	1.8
	Бытовое обслуживание (3.3)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
· длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 1 этаж.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

	1.9
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
· длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

	1.10
	Магазины (4.4)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 400 до 20000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
· длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях.

	1.11
	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории.

	1.12
	Ведение 
огородничества (13.1)
	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка - от 100 до 400 кв. м;
· ширина земельного участка – от 5 до 50 м;
· длина земельного участка – от 5 до 50 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
· отступ от границ земельных участков до соседних строений – не менее 1 м.
3. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
5. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.

	2.
	Вспомогательные 
виды разрешенного
использования:
	

	2.1
	Стоянка транспортных средств (4.9.2)
	Не подлежат установлению.
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

	2.2
	Отдых (рекреация) (5.0)
	

	3.
	Условно разрешенные виды использования:
	

	3.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков: 
отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3.Предельное количество этажей – до 4 этажей, включая мансардный.
4.Максимальная высота жилого дома – 12 м.
5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6.Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2.Высота зданий:
· высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3.Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	3.2
	Осуществление религиозных обрядов 
 (3.7.1)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 400 до 30000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
· длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

	3.3
	Государственное управление (3.8.1)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
· длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.4
	Заправка транспортных средств 
 (4.9.1.1)
	1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
· площадь земельного участка- от 300 до 10000 кв. м;
· ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
· длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5.Иные показатели – вместимость – до 50 машино-мест

	3.5
	Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)
	

	3.6
	Автомобильные мойки (4.9.1.3)
	

	3.7
	Ремонт автомобилей 
(4.9.1.4)
	

	3.8
	Связь (6.8)
	Не подлежат установлению.
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

	3.9
	Автомобильный транспорт (7.2)
	

	3.10
	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии с главой 13 настоящих Правил.
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